Popis: A3/A4 barevná multifunkce 4v1 - tisk, kopírování, skenování, faxování. Počet uživatelů: 1 až 30+.  
  
Tiskárna  
Rychlost tisku formát A4: 35 str./min černobíle a barevně; A3: 20 str./min černobíle a barevně. Doba tisku 1. stránky je 9,5 sekund barevně/černobíle. Doba zahřívání od zapnutí 32 sekund nebo méně. Rychlost procesoru 800 MHz.  
  
Skenování  
Rozlišení skenování je 600 x 600 dpi. Rychlost skenování až 50 str./min. Barevná hloubka - výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB). Vstup dokumentů - automatický duplexní podavač dokumentů na 100 listů (RADF). Kontrast 7 úrovní, formáty - PDF/High compression PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS. Adresář - LDAP, 1.000 e-mailových adres, 20 skupinových adres. Skenování do - sdílené složky (CIFS, FTP, HTTP), e-mailu, paměťové jednotky USB, místního počítače, vzdálené skenování.  
  
Kopírování  
Výstup první kopie je 10 sekund barevně/černobíle. Rychlost kopírování je 35 str./min barevně/černobíle, rozlišení 600/600dpi, zmenšení/zvětšení (zoom 25 - 400 %). Maximální počet kopií je 999.  
  
Fax  
Rozhraní faxu - RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX, rychlost faxu - ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps, skupiny 32, oběžníkové vysílání - maximálně 100, stránková paměť - 8 MB (přibl. 400 stran pro příjem a odesílání). 40 jednodotykových voleb (8 X 5 pomocí klávesy pro procházení), 1.000 rychlých voleb  
  
Kompatibilita  
Rozhraní - zařízení USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, 2x hostitelský port USB, bezdrátová síť 802.11a/b/g/n. Tiskový jazyk - PostScript3(emulace), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7). Síť a síťové protokoly - jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS nad protokolem TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD,IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise. Kompatibilita s OS - Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10. Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení - filtrování adres IP a MAC, šifrování SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec. Operační panel: LCD panel 17,5 cm (7") podsvícený barevný displej LCD s dotykovou obrazovkou a klávesami; 23 hardwarových kláves, 2 indikátory LED (Power, power save, data in memory, start).   
  
Fonty tiskárny - Vektorové: 87 písem PCL a 80 postscriptových písem, 4 písma PCL (Line Printer, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP). Čárové kódy - 10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typy dvou rozměrů: PDF417, QRcode. Kvalita tisku (rozlišení): Víceúrovňová technologie ProQ 2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi.  
  
Manipulace s papírem  
Zásobník 1: 300 listů s gramáží 80 g/m2; víceúčelový zásobník: 100 listů s gramáží 80 g/m2, automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí: 100 listů s gramáží 80 g/m2. Kapacita 2., 3., 4. zásobník + skřínka: 1.605 listů s gramáží 80 g/m2. Maximální kapacita papíru 2.005 listů gramáže 80 g/m2. Velikosti papíru - Zásobník 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Zásobník 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Více-účelový zásobník: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 obálek (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Uživatelský formát (až do délky 1.321 mm včetně banneru); Automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Duplexní jednotka: A3, A4, A5, B4, B5. Podporované uživatelské formáty: Šířka 148,5 - 297 mm Délka: 210 - 431,8 mm. Gramáž papíru - Zásobník 1: 64 až 220 g/m2; Zásobník 2/3/4: 64 až 176 g/m2; Více-účelový zásobník: 64 až 256 g/m2; Automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí: 60 až 120 g/m2; Duplexní jednotka: 60 až 120 g/m2. Duplexní jednotka - standardně. Výstup papíru - lícem nahoru: 100 listů (80 g/m2), lícem dolů: 1. přihrádka: 250 listů (80 g/m2) 2. přihrádka: 100 listů (80 g/m2).  
  
Obecné vlastnosti  
Paměť (RAM) - 1,26 GB, paměť (Pevný disk) - 250 GB. Provozní teplota/vlhkost - 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.). Skladovací teplota/vlhkost - -10°C až 43°C /10% až 90% r.v.. Napájecí zdroj - jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50/60Hz +/- 2%. Příkon - Běžně: 850 W; Maximálně: 1.400 W; Pohotovostní stav: 120 W; Úsporný režim: <30 W; Režim hlubokého spánku: 3 W. Hlučnost - Provozní: 54 dB (A) nebo méně; Pohotovostní stav: 37 dB (A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň pozadí. Rozměry (VxŠxH) - 1216 x 563 x 600 mm. Pracovní cyklus (maximální) je 75.000 stránek/měsíčně. Pracovní cyklus (průměrný) je 10.000 stránek/měsíčně.